**INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OBSŁUGI RZUTNIKA / PROJEKTORA**

1. **UWAGI OGÓLNE**

Do obsługi projektora (rzutnika) może przystąpić pracownik, który:

1. Posiada aktualne przeszkolenie z zakresu BHP,
2. Jest zapoznany z instrukcją obsługi danego urządzenia oraz oznaczeniami na opakowaniu i etykietach informacyjnych,
3. Uzyskał zezwolenie na pracę od przełożonego.
4. **PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY PRACOWNIK POWINIEN**

Podczas ustawiania i korzystania z projektora należy zawsze stosować się do instrukcji bezpieczeństwa.

1. Przygotować odpowiednie i stabilne stanowisko pracy, uwzględniając wysokość i potrzebną przestrzeń.
2. Sprawdzić stan techniczny projektora (brak widocznych uszkodzeń obudowy, przyłącza, kabla).
3. Użyć źródła energii wskazanego dla projektora.
4. Dobrać odpowiednie oświetlenie (zasunąć rolety, zredukować natężenie światła).
5. Osoby siedzące najbliżej ekranu muszą widzieć jego boki jednocześnie;
6. Osoby siedzące najdalej od ekranu muszą widzieć wyświetlony obraz wyraźnie -prezentowane materiały powinny być na tyle duże, aby były czytelne.
7. **CZYNNOŚCI NIEDOZWOLONE**
8. Nie należy umieszczać projektora na pochyłych powierzchniach.
9. Nie należy umieszczać projektora na niestabilnym wózku, stojaku lub stole.
10. Nie należy korzystać z projektora w pobliżu wody, lub źródła gorąca.
11. Nie należy przeładowywać gniazdek ściennych, przedłużaczy, czy tablic połączeń, gdyż może to spowodować pożar, lub porażenie elektryczne.
12. Nie należy umieszczać rzutnika w miejscach, w których można nastąpić na kabel, gdyż może to spowodować wystrzępienie lub uszkodzenia przewodu, lub wtyczki.
13. Nie należy blokować otworów wentylacyjnych w skrzyni projektora, gdyż zabezpieczają one urządzenie przed przegrzaniem.
14. Nigdy nie należy pozwolić na rozlanie się płynów do, lub na powierzchnię projektora.
15. Nie należy przeprowadzać samodzielnych napraw, demontować obudów i osłon (należy zwrócić się do serwisu lub licencjonowanego personelu naprawczego).
16. **CZYNNOSCI PODCZAS PRACY**

Podczas pracy pracownik powinien:

1. Zawsze stosować się do instrukcji bezpieczeństwa.
2. Należy dbać o czystość i porządek na stanowisku pracy.
3. Zadbać o stabilne usytuowanie urządzenia i prawidłowa oświetlenie.
4. Rzutnik należy odłączać podczas burzy z piorunami, lub jeśli nie będzie używany przez dłuższy okres czasu. Nie należy umieszczać samego urządzenia, ani pilota, na sprzęcie wydzielającym gorąco, lub gorących obiektach.
5. Rzutnik należy odłączyć z gniazdka i zwróć się o pomoc do licencjonowanego serwisu naprawczego, gdy zaistnieją następujące sytuacje:
6. Gdy kabel zasilania lub wtyczka zostaną uszkodzone, lub wystrzępione;
7. Jeśli na rzutnik zostanie rozlany płyn, lub jeśli zostanie on narażony na deszcz, lub wodę (zagrożenie pożaru lub porażenia elektrycznego).
8. **PO ZAKOŃCZENIU PRACY**
9. Odłączyć projektor od gniazdka ściennego.
10. Oczyścić urządzenie z kurzu - do czyszczenia należy używać lekko zwilżonej szmatki. Nie należy używać środków czyszczących płynnych oraz aerozoli.
11. Dostosować oświetlenie do stanu komfortu świetlnego pracy, kiedy używanie projektora zostało zakończone (włączyć dodatkowe lampy, odsunąć rolety).

**UWAGA**

Każdy zaistniały wypadek przy pracy należy natychmiast zgłosić swojemu bezpośredniemu przełożonemu.

W razie zaistnienia wypadku przy pracy należy w pierwszej kolejności udzielić pomocy przedlekarskiej osobom poszkodowanym i zabezpieczyć stanowisko aby pozostało w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek aż do czasu przybycia zespołu powypadkowego.

|  |  |
| --- | --- |
| Zatwierdzam: …………………………… |  |